**Data Pipeline climate box**

Als eerste word de humidity en de temperature van de DHT verzameld. Dan wordt dat naar de CCS811 gestuurd om de juiste enviormental data te setten en dan wordt het naar thingspeak gestuurt zodat het klimaat van mijn kamer vanaf een afstand te lezen is.